Sygnatura Umowy**: UMW/AZ/PN-40/16 cz. B**

**TELEFAKSY**

**Wykonawca: Rand sp. zo.o.**

Adres: ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław

Numer telefonu: 603-850-570 Numer faxu: (71) 341-98-76 e-mail: firma@rand.pl

Warunki serwisu:

**Okres gwarancji na Telefaksy wynosi 12 miesięcy**

Dostawa realizowana jest w ciągu **10 dni** od dnia złożenia zamówienia przez dział Aparatury Naukowej.

Reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu **24 godzin** od telefonicznego zgłoszenia.

**Naprawa gwarancyjna** dokonana będzie w terminie do **14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia.** W przypadku napraw dłuższych niż **dwa dni** Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy – sprzęt zastępczy ( równoważny).

Wykonawca urządzenia zapewnia przegląd i konserwacje urządzeń **co 30 000 kopii w okresie gwarancji.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Producent i model proponowanego urządzenia** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Cena jednostkowa brutto w PLN** |
| **1.** | Telefaks laserowy | **Canon L150** | 800,00 | 984,00 |
| **2.** | Telefaks laserowy | **Canon L170** | 840,00 | 1 033,20 |
| **3.** | Telefaks laserowy |  |  |  |
| **4.** | Telefaks laserowy  | **Panasonic KX- FL 613** | 740,00 | 910,20 |

**CENNIK:**

|  |
| --- |
| **1.Faks LaserowyCanon  L150** |
| [Canon Faks L150](http://www.micankserokopiarki.pl/images/canon-faks-l-150-image-01d.jpg) | -- Mały i stylowy faks klasy Super G3 -- Podajnik oryginałów na 30 arkuszy -- 5-wierszowy wyświetlacz LCD-- Wysyłanie z pamięci faksu-- Wysyłanie faksów z komputera-- Odbiór do pamięci do 512 stron-- Funkcja drukarki USB-- Możliwość podpięcia słuchawki-- Prosta eksploatacja |

|  |
| --- |
| **2. Faks LaserowyCanon  L170** |
| [Canon Faks L170](http://www.micankserokopiarki.pl/images/canon-faks-l170-image-02d.jpg) | -- Mały i stylowy faks klasy Super G3 -- Podajnik oryginałów na 30 arkuszy -- 5-wierszowy wyświetlacz LCD-- Wysyłanie z pamięci faksu-- Wysyłanie faksów z komputera-- Odbiór do pamięci do 512 stron-- Funkcja drukarki USB-- Słuchawka w standardzie-- Prosta eksploatacja |

|  |
| --- |
| **4. Faks LaserowyPanasonic KX FL 613** |
| [http://www.starfax.pl/f/kxfl613d.jpg](http://www.micankserokopiarki.pl/images/canon-faks-l170-image-02d.jpg) | * **Laserowa technologia wydruku**
* Prędkość wydruku: 14 PPM
* Maksymalna prędkość modemu: 14 400 bps (dobierana automatycznie)
* Pamięć dokumentów :
	+ Ok. 170 stron w trybie odbioru dokumentów do pamięci
	+ Ok. 120 stron w trybie nadawania dokumentów
* Identyfikacja Abonenta Wywołującego z prezentacją nazwy i numeru
* Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim
* Opisy na obudowie w języku polskim
* Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej
* Książka telefoniczna: 100 wpisów
* Wybieranie jednoprzyciskowe: 22 wpisy
* Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów
* Transmisja opóźniona
* Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego
 |